ALLEGATO “2”
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

- n. 1 impianto di taglio al plasma ad inverter risonante 
(Scuola E. Mattei di Bressanone).
- n. 2   saldatrici tig  ac/dc e mma ad inverter (Scuola E. Mattei di Bressanone).
- n. 4 saldatrici combinate MIG/MAG, MIG/MAG arco pulsato, TIG DC , MMA
(Scuola L.. Einaudi di Bolzano).
- n. 5 saldatrici tig, mma (Scuola G. Marconi di Merano).
- n. 1 tavolo modulare da saldatura (Scuola L.. Einaudi di Bolzano).

ANLAGE “2”
TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN DER LIEFERUNG

- Nr. 1 Plasmaschneideanlage mit Risonanzinverter (Schule E.Mattei, Brixen)
- Nr. 2 WIG Schweissgerät, Gleich/Wechselstrom, mit Inverter zum Elektrodenhandschweissen (Schule E. Mattei, Brixen)
- Nr. 4 WIG Schweissgeräte zum Elektrodenhand Schweissen 
(Schule L.Einaudi , Bozen)
- Nr. 5 WIG Schweissgeräte zum Elektrodenhand Schweissen
(Schule G.Marconi, Meran)
- Nr. 1 modular Schweisstisch (Schule L.Einaudi , Bozen)

- n. 1 impianto di taglio al plasma ad inverter risonante (Scuola E. Mattei di Bressanone)

- Nr. 1 Plasmaschneideanlage mit Risonanzinverter (Schule E.Mattei, Brixen)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Erogazione massima:	- 90A  -     60 %     (40° C)
- 70A  -   100 %     (40° C)	-
-  	
Pannello con 2 display a 7 segmenti con indicatori di:	- corrente di taglio;
- pressione dell’aria d’alimentazione.	□
□	
Torcia di taglio con attacco centralizzato:	- Lunghezza 6 m.	-	
Cavo di massa	- Sezione ca. 25 mm²	-	
Accessori del cavo di massa	- Connettore per cavo 25 mm²
- compreso morsetto di massa	-
□	
n. 3 Set ricambi ugelli della torcia comprendente:	- gli ugelli
- il distanziatore torcia/pezzo	□
□	
Dimensioni:	- Ca. 22x60x40 cm	- 	
Peso:	- Ca. 25kg.	-	
Alimentazione:	- 50/60 Hz  3x400V
- Fusibile 20A	□
□	
Spina di collegamento alla rete elettrica	- Compatibile con l’impianto di taglio al plasma	□	

- N. 1 Saldatrice AC/DC e MMA ad Inverter con tecnologia  Multiline Threline con dispositivo PFC (Power Factor  Corrector) (Scuola E. Mattei di Bressanone)

- Nr. 1 WIG Schweissgerät, Gleich/Wechselstrom, mit Inverter zum Elektrodenhandschweissen (Schule E. Mattei, Brixen)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Erogazione massima:	- 170A  -   35 %     (40° C)
- 150A  -   60 %     (40° C)
- 130A  -   100%    (40° C)
- 170A  -   100%    (25° C)	-
-
-
-	
Pannello di controllo: 	- LCD ≥ 3,5”	-	
Gestione su pannello di controllo di tutti i parametri	- ad encorder digitale.	-	
Funzione set-up per preimpostazione funzioni secondarie	- Easy Joining
- Easy Rounding
- Extra Energy	□
□
□	
n. 1 torcia TIG digitale con display per la gestione di tutti i parametri di saldatura	- Lunghezza 4 m	-	
n. 1 cavi di massa	- Sezione 35 mm²
- Lunghezza 4  m.	-
-	
n. 1 cavi pinza
Ultra Flex	- Sezione 35 mm²
- Lunghezza 4  m.	-
-	
n. 1 spina di collegamento alla rete elettrica	- Compatibile con la saldatrice	□	

- N. 1 Saldatrice AC/DC e MMA ad Inverter con tecnologia  Multiline Threline con dispositivo PFC (Power Factor  Corrector) (Scuola E. Mattei di Bressanone)

- Nr. 1 WIG Schweissgerät, Gleich/Wechselstrom, mit Inverter zum Elektrodenhandschweissen (Schule E. Mattei, Brixen)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Erogazione massima:	- 170A  -   35 %     (40° C)
- 150A  -   60 %     (40° C)
- 130A  -   100%    (40° C)
- 170A  -   100%    (25° C)	-
-
-
-	
Pannello di controllo: 	- LCD ≥ 3,5”	-	
Gestione su pannello di controllo di tutti i parametri	- ad encorder digitale.	-	
Funzione set-up per preimpostazione funzioni secondarie	- Easy Joining
- Easy Rounding
- Extra Energy	□
□
□	
n. 1 torcia TIG con regolazione UP/Down sull’impugnatura	- Lunghezza 4 m	-	
n. 1 pedale per regolazione remota della corrente	- Presente	□	
n. 1 cavi di massa	- Sezione 35 mm²
- Lunghezza 4  m.	-
-	
n. 1 cavi pinza
Ultra Flex	- Sezione 35 mm²
- Lunghezza 4  m.	-
-	
n. 1 spina di collegamento alla rete elettrica	- Compatibile con la saldatrice	□	

- n. 4 saldatrici combinate MIG/MAG, MIG/MAG arco pulsato, TIG DC , MMA
(Scuola L.. Einaudi di Bolzano).

- Nr. 4 WIG Schweissgeräte zum Elektrodenhand Schweissen
(Schule L.Einaudi , Bozen)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Ampere minimo	- 270 	-	
Corrente di saldatura minimo al 100%	- 150 A	-	
Range Ø filo utilizzabile 
	- 0,8/1.6	□	
Range velocità filo 
	- 0.5/22	□	
Azionamento	- a 4 rulli	-	
Avanzamento filo	- senza gas	□	
Tasto test gas	- deve essere presente	□	
Modalità	- Job;
- Sinergica;
- Manuale;
- 2 tempi/4 tempi	□
□
□
□	
Ventola raffreddamento	- deve essere presente	□	
Torcia	-raffreddata
- Lunghezza 4 m.	□
-	
Regolazione sulla torcia	- up/down	□	
Saldatura	- Manuale
- a punti	□
□	
Display	- digitale	□	
Adattatore bobina filo	- deve essere presente	□	
Sinchropulse	- deve essere presente	□	
Carrello	- stretto senza portabombole	□	
Gruppo raffreddamento	- deve essere escludibile	□	
n. 1 spina di collegamento alla rete elettrica	- Compatibile con la saldatrice	□	

- n. 5 saldatrici TIG, MMA (Scuola G. Marconi di Merano)

- Nr. 5 WIG Schweissgeräte zum Elektrodenhand Schweissen
(Schule G.Marconi, Meran)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Saldatura 	- Tig AC, Tig DC, mma,  A 270/300	-	
Pannello di controllo 	- digitale	□	
Risparmio energetico 	- in linea con la normativa EN61000-3-12	□	
Raffreddamento 	- ad acqua	□	
n. 1 Torcia 18 specialflex	- lunghezza m. 4,0	-	
n. 1 Cavo massa 	- sezione mm² 50
- lunghezza m. 4,0	-
-	
n. 1 Kit torcia	- amph 6 poli	-	
n. 1 Kit ricambi 	- diam. 2,4 mm	-	
n. 1 spina di collegamento alla rete elettrica	- Compatibile con la saldatrice	□	

- n. 1 tavolo modulare da saldatura ca. 2000 x 1000 x 850 mm (Scuola L.. Einaudi di Bolzano).

- Nr. 1 modular Schweisstisch ca. 2000 x 1000 x 850 mm (Schule L.Einaudi , Bozen)	
Dati tecnici per unità:

Technische Daten
Einheit:	Caratteristiche minime richieste:

Geforderte Mindestvoraussetzungen:	Caratteristiche offerte
(barrare per conferma o completare)

Angebotene Voraussetzungen
(Ankreuzen oder vervollständigen)	
Tipo	- carrellato con freni	□	
Ruote / piedi	- regolabili in altezza	□	
Materiale di costruzione del tavolo	- in acciaio nitrurato	-	
Spessore banco.	- minimo 25 mm	□	
Distanza tra i fori 	- massimo  100 mm.	□	
Diametro fori	- 28 mm.	□	
Altezza laterale banco	- ca. 200 mm	-	
Superficie banco 	- insensibile alla ruggine	□	
Griglia	- diagonale	□	
Scala graduata	- misura metrica sui lati del tavolo	□	
Set accessori	- n. 10 squadre,
- n. 10 morsetti,
- n. 08 prismi,
- n. 20 squadrette varie,
- n. 20 battute di varie forme e 
           dimensioni,
- n. 50 perni vari,
- n. 02 pulitori vari,
- n. 01 set di chiavi,
- n. 01 set pezzi di ricambio	- 
- 
- 
- 
-  

- 
- 
- 
- 	
Carrello porta accessori per contenere gli accessori sopra descritti	- carrellato con freni
- superficie verniciata
- chiudibile con serratura	□